[bookmark: _GoBack]免预约进校管理系统采购需求
一、免预约进校管理系统
1）自助入校规则：支持管理员开启或关闭“市民刷身份证件自助入校”功能；可按学校管理要求对各校区配置开放时段、在校市民人数阈值和黑名单规则。功能关闭或任一规则校验不通过时，系统拒绝市民自助入校；（注：本文“身份证件”包括“中华人民共和国居民身份证”、“中华人民共和国港澳居民居住证”、“中华人民共和国台湾居民居住证”、新版“中华人民共和国外国人永久居留身份证”）
2）通行核验与闸机联动：接收身份证件读卡信息、现场人脸抓拍及人证比对结果，校验身份证件信息有效性、人证比对结果、黑名单状态、开放时段和当前在校人数；校验通过后向闸机返回允许通行指令并接收通行结果，校验不通过时不开闸；
3）通行流水：市民入校、出校双向刷身份证件核验，自动记录姓名、身份证件号、身份证件照片、校区、校门、设备点位、进出方向、进出时间、现场抓拍照片、核验结果、放行结果等；
4）实时统计与通行台账：统计全校及各校区外来市民入校总人数、当前在校人数、今日入校人数、今日出校人数和各校门进出人次；可按姓名、身份证件号、人员类别、校区、校门、进出方向、通行时间、设备点位、核验结果等单个条件或组合条件查询实时及历史通行记录，可查看记录详情、调取抓拍照片和导出数据；
5）阈值预警：可按校区设置在校外来市民人数上限，并可按不同时段、重大活动或现场管控要求动态调整；达到或超过预设上限时，系统自动拒绝该校区新增市民入校认证请求并触发预警；入校后超过预设时长未出校人员的预警；跨日滞留、夜间滞留的清点预警；尾随闯闸、强行推闸、连续刷证失败、同一证件短时高频往返等的台账登记与预警。
6）黑名单：维护黑名单信息，包括姓名、身份证件号、列入原因、限制开始时间、限制结束时间和操作人员等信息；
7）基础配置：维护校区、设备及进出方向的对应关系，用于通行判定、统计和流水归集；可对系统参数、第三方接口参数和消息模板进行配置，记录操作日志、登录日志、接口日志和设备异常日志；
8）数据汇总：将两校区四处校门的身份证件核验、人脸抓拍、进出流水统一汇总。可按校区快速查询当前在校外来市民人数、进出记录和相关身份信息，为现场调度和管控提供数据支撑；相关数据按学校确定的保存期限留存，支持备份、权限控制和按条件导出；
9）系统同步实现差异化通行数据归集：刷本校有效校园卡通行的人员，其通行流水归集至一卡通门禁系统；外来访客刷身份证件通行的记录独立留存于本管理系统，两类通行数据自动分类管控；
10）市民专用闸机通道配置人脸识别面板，配合证件读卡器读取身份证件完成市民入校、出校人证一致核验。证件信息读取：读取证件芯片中的姓名、身份证件号、照片等必要核验信息，并将证件芯片照片作为人证比对依据。现场人脸比对：采集现场人脸照片，与证件芯片照片进行一对一人证比对，返回比对通过、不通过、超时或设备异常等结果。通行联动：人证比对通过后，将结果回传免预约进校管理系统进行通行规则校验，规则校验通过后，系统开闸；比对不通过、超时、设备异常或规则校验不通过时，系统不开闸。比对记录留存：支持将现场人脸照片、证件核验信息、比对结果、比对时间、通行方向、设备点位和放行结果联留存，支持在通行台账中按权限查询和调取；
11）与学校统一身份认证平台对接，作为免预约进校管理系统的统一身份认证入口。应用入口：按学校平台接口规范进行接入，在学校指定业务板块配置免预约进校管理系统入口，管理员用户可由该入口进入系统。身份认证：支持学校统一身份认证平台登录态校验、身份信息传递、登录回调和退出处理，实现用户访问系统时的统一身份认证；身份字段及对接方式以学校平台提供的接口规范为准；
12）通过学校企业微信提供免预约进校管理系统移动端访问入口，并通过企业微信向管理人员发送业务消息。企业微信入口：按学校提供的企业微信应用参数，在企业微信工作台或指定菜单配置免预约进校管理系统入口；用户经企业微信身份授权后可访问系统。预警消息推送：可将校区在校人数阈值预警消息推送至指定管理人员，消息内容可包含校区、设备点位、发生时间等。消息配置：可配置消息模板；按企业微信接口规范完成身份授权和消息发送，消息发送异常不影响通行流水记录。

二、智能终端
1）CPU：1.8G双核+1.5G A53四核+GPU，内存：4G DDR4标准，内嵌居民身份证读头。FLASH：32G EMMC标准；
键盘类型：电容式触摸按键，通讯接口：TCP/IP、WIFI、RS-485、韦根、RS232，升级方式：TCP/IP，串口，U盘显示范围：分辨率800*1280；
支持卡类型：符合ISO/IEC 14443A/B标准的13.56MHz非接触式卡片M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS；
扫码头：分辨率：640*480，最小解析度：7mil，识读距离QR:1~10CM；
读卡距离：≤5CM，支持PSAM卡加密：标准配置1个PSAM卡槽；
电源电压：DC9~15V(5%)，红外输出：850nm单通分辨率1920*1080；RGB输出：650nm；IR 分辨率1920*1080；
功耗：≤ 25W，断电数据保护：10年，产品尺寸：296*140*24mm，工作环境：温度：-10℃～55℃ ， 湿度：15%RH～95%RH；
2）支持真人语音提示；支持干节点信号输出；
3）防护等级：IP65；
4）屏幕尺寸要求≥8英寸，分辨率≥800*1280；支持电容触摸，可在设备进行相关功能设置；
5）配置双目高清摄像头，支持红外和RGB输出；
6）采用无补光灯设计；
7）要求支持活体检测功能，有效防御照片、电子屏、视频等活体攻击；
8）人脸识别：支持本地存储10万人脸库；
9）人脸识别距离需支持0.5m-2.0m；
10）人脸识别功能需要支持光线亮度不足情况下（环境照度≤0.1lux），能正常识别；
11）人脸识别验响应速度≤300ms；
12）识别通过率：选定误识别率为≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%；
13）设备外壳对外界机械碰撞的防护等级防护等级达到IK07；
14）设备离线情况下，可脱机刷有效实体校园卡或人脸进行认证，可存储的脱机记的数量≥20万；
15）对接学校现有一卡通系统，现有校园卡用户可通过原实体校园卡、虚拟校园卡（包括二维码和人脸信息）认证通行。


三、室外三辊闸（含机箱）
1）机箱材料：国产标准304号不锈钢，上盖1.5，机身1.2；
2）工作电压：AC220±10%V  50±10%HZ；
3）闸杆最大承受力：80Kg；
4）外形尺寸：1200mm（长）*2800mm（宽）*1000mm（高）；
5）闸杆工作驱动力：3Kg；
6）摆臂传动角度：60度；
7）摆动方向：双向；
8）工作环境：室内、室外-10℃～50℃，相对湿度：≤90%，不凝露；
9）闸门开、关时间：0.5~1秒可调；
10）通行速度：50人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭)；
11）上电后进入通行状态所需时间：5秒；
12）自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动关闸，时间可调；
13）读卡口尺寸：配带标准安装支架；
14）输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA；
15）具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电手抬上杆。断电后机械放行操作方式、落杆后不得阻碍疏散。

四、服务器
1）机架2U服务器；
2）2颗银牌4210R 20核2.4GHz；
3）64G内存；
4）3*1.2T SAS、Raid硬盘；
5）双电源。
