**海南师范大学信息网络与数据中心UPS电池采购**

**（产品描述及相关参数需求）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备规格型号/参数 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总额（元） | 采购方式 |
| 　UPS电池组 | 额定电压 12 V;额定容量 200 Ah(10hr，1.80 V/单体，25°C）尺寸 长:<=512 mm 宽:205-240 mm 高:200-250 mm; 参考重量 < 60 kg;自放电(25℃C) <4%/月; 壳体材料 ABS; 使用温度范围 放电:-40℃~50℃充电:-20℃~45℃贮存:-20℃~40℃。 | 　64 | 　1500.64 | 　96040.96 | 自行采购 |
|  |  |  |  |  |  |